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A fürdőszobában egyszer már használt, de tisztítás után bizonyos célokra még újra igénybe vehető úgynevezett szürkevizek fiziko-kémiai tisztítási módszerét vizsgálták a Debreceni Egyetem Műszaki Karának kutatói. Eredményeiket a Results in Engineering című folyóiratban jelentették meg, a munkáért a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem Publikációs Díjat adományozott a szakembereknek.
A klímaváltozás és az urbanizáció által kiváltott vízhiány egyre inkább veszélyezteti édesvízkészleteinket. Az előrejelzések szerint az elkövetkező évtizedekben a világ népességének csaknem fele súlyos vízhiányt fog tapasztalni. Ezért fontos, hogy alternatív vízforrások használatával pótoljuk, védjük az édesvízkészletet.
Bodnár Ildikó, a Debreceni Egyetem (DE) Műszaki Kar (MK) Környezetmérnöki Tanszék tanára a hirek.unideb.hu-nak elmondta: a háztartások vizesblokkjaiból eredő, mosakodás, mosás és mosogatás révén keletkező, de a vízöblítéses WC-k vizét nem tartalmazó, általában enyhén szennyezett, szappanos, mosószeres vizet szürkevíznek nevezi a tudomány.
Az időszakosan érkező csapadékvízzel szemben a szürkevíz a háztartásokban állandóan keletkezik, így fenntartható forrást kínál olyan nem ivóvíz minőséget igénylő tevékenységekhez, mint például az öntözés, a WC-öblítés vagy az autómosás.
Bodnár Ildikó hangsúlyozta: a szürkevíz kezelése és újrafelhasználása különösen a vízhiánnyal küzdő régiókban fontos kérdéssé vált. Ezáltal ugyanis csökkenteni lehet az édesvízigényt és az ennek biztosításához szükséges infrastruktúra költségeit. Ráadásul ennek a módszernek a használata kisebb környezeti lábnyommal is jár, mint például a tengervíz sótalanítása.
A szakember szerint a szürkevíz, amely a háztartási szennyvíz akár 90 százalékát is kiteheti, könnyebben kezelhető, mint a WC-öblítésből eredő feketevizet tartalmazó szennyvizek. A szürkevíz-források közül a fürdőszobai szürkevíz kevésbé szennyezett, mint a konyhai vizek, így ideális a visszaforgatáshoz. A szürkevizeket újrafelhasználás előtt azonban egyes szennyezők eltávolítása érdekében kezelni kell, mely változatos módszerekkel lehetséges.
- Kutatásaink során egy továbbfejlesztett, úgynevezett koagulációs-szűrési eljárás hatékonyságát elemeztük a fürdőszobai eredetű szürkevizek tekintetében. A laboratóriumi kísérletekben két költséghatékony szervetlen koaguláns, a vas-klorid és a hidratált mész, valamint ezek kombinációjának hatását értékeltük. A tesztelt, továbbfejlesztett eljárás magas eltávolítási hatékonyságot mutatott a fürdőszobai eredetű szürkevíz-minták zavarosság, kémiai oxigénigény, biokémiai oxigénigény és anionos detergens tartalom értékei tekintetében, de csökkentette az Escherichia coli és a koliform baktériumok telepeinek számát is, azaz a mikrobiológiai paramétereket is javította. A statisztikai elemzés igazolta a vizsgált kezelési módszer eredményességére vonatkozó állításokat – magyarázta Bodnár Ildikó, a DE MK Környezetmérnöki Tanszék tanára.
A kutatócsoport munkáját a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem Publikációs Díjjal ismerte el. Eredményeiket a kutatók a Results in Engineering című angol nyelvű tudományos folyóiratban jelentették meg, mely teljes egészében ide kattintva olvasható.
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